[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	10	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośr. od R	Koszty pośr. od S	Zysk od R	Zysk od S	Zysk od KR	Zysk od KS	Koszty z narz. w rozbiciu	Stawka VAT
wn=							

[STRONA TYT]
na=2330BA1
afn=,  
nb=INSTALACJA C.O. PAWILON B-A1 SZPITAL REPTY
ab=,  
ai=,  
aw=,  
dt=2014-06-16

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R
wa=70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S
wa=70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R
wa=10	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S
wa=10	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR
wa=10	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS
wa=10	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=23	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 28-22-22mm
id=0641	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły ocynkowany śr.1,2 mm
id=1120711	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.68

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Filtr osadnikowy siatkowy armatura dn 65mm  ZETKAMA
id=119-1	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Zawieszenia ścienne grzejników
id=136	1
jm=szt	020
ce=0
il=390

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kształtki miedziane dn 76,/2,0mm
id=1393	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.82

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony
id=1540800	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.315

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.9286

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.56

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
il=115.75

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35"
id=1700307	1
jm=kg	033
ce=0
il=3.5

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Cement portlandzki "25" z dodatkami
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
il=0.064

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
il=65.06

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6,
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=238

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Betoniarz II
id=2	1
jm=r-g	149
ce=0
il=37.45

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Monter instalacji sanit.I ogrzew.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1488.658

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Monter instalac.sanit.I ogrzew.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=342.6964

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kolano miedź. 90st dn 18-18mm
id=204	1
jm=szt	020
ce=0
il=135

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Monter instalacji technologiczn.II
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
il=317.0278

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto)
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.064

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.585

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=kształtki miedź (złączki nyple dn 64x2,0mm)
id=25	1
jm=szt	020
ce=0
il=24.75

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.063

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=Monter telekomunik.linii kablowych
id=292	1
jm=r-g	149
ce=0
il=33.595

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-600, H=600mm/ L=1200mm
id=30143	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 18-22-18mm
id=341	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=Murarz II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=34.43

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Murarz III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0.7163

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.66

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=trójnik miedź fi 22--22-15mm
id=344	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.85

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.1266

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robotnik budowlany I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=703.717

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.47

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=Robotnik budowlany II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3.84

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0945

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=46.1066

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5,0 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.8333

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  4,5 t
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.47

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.58

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=Spawacz II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=84.58

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=Spawacz III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0.3343

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=Cieśla II
id=42	1
jm=r-g	149
ce=0
il=83.51

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa 150dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Tynkarz III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=26.3

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=kolano miedź o srednicy dn 76-76mm/90st.
id=476	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=trójnik miedź fi  35-22-28mm
id=488	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=trójnik miedź fi  35-22-35mm
id=489	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=trójnik miedź fi  35-28-15mm
id=490	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=trójnik miedź fi 42-28-28mm
id=498	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=trójnik miedź fi 42-35-28mm
id=500	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=trójnik miedź fi 42-54-42mm
id=501	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki - trójnik miedź fi 22-18-15mm
id=506	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=trójnik miedź fi  64-54-64mm
id=507	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem,przewodowe typ Sdn 65mm
id=5071999	1
jm=m	040
ce=0
il=0.35

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=trójnik miedź fi  76-42-76mm
id=508	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Korki mosiężne do rur,nr kat.3290: 1/2"
id=5101112	1
jm=szt	020
ce=0
il=3.218

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=kołnierz płaski dn 65mm PN10
id=512	1
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kołnierz płaski fi 25mm
id=5120924	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kołnierz płaski fi 32mm PN10
id=5120925	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kołnierz płaski fi 40mm PN10
id=5120926	1
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=kołnierz płaski dn 20mm PN10
id=512532	1
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=masa ognioodporna
id=51514	1
jm=szt	020
ce=0
il=20.5

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Rury miedziane dn 64/2,0mm
id=5210201	1
jm=m	040
ce=0
il=56.1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rury miedziane dn 76x2,0mm
id=5300999	1
jm=m	040
ce=0
il=21.42

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=zawór przelotowy regulacyjny  dn 50mm MSV-F2
id=539	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=trójnik miedź fi 18-22-15mm
id=544-0	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Półśrubunki z nakręt.mosiężne 1 1/2"x2 1/2
id=5702406	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=zawór odcinający powrotny prosty typ RLV dn 15 gwint.
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0
il=55

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=zawór nastawny (równoważący) do CO gwintowany dn 25 typ USV-I
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=zawór nastawny (równoważący) do CO gwintowany dn 20 typ USV-I
id=5702804	1
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=zawór nastawny (równoważący) do CO gwintowany dn 15 typ USV-I
id=5702808	1
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zawory kulowe równoprzelot.gwint.mosiężne
id=5702899	1
jm=szt	020
ce=0
il=3.218

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=zawór nastawny (równoważący) do CO kołnierzowy dn 20 PN16 typ MSV-F2
id=570524	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=zawór nastawny (równoważący) do CO kołnierzowy  dn 25 typ MSV-F2
id=570525	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=zawór nastawny (równoważący) do CO kołnierzowy  dn 40 PN16 typ MSV-F2
id=570526	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Pompa obiegowa do C.O. typ Magna 3 32-120F 50Hz G=7,3m3/h H=6,4 msx Ns = 336W
id=573	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15mm
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0
il=3.218

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Zawór odcinający do C.O. gwintowany  dn 20 typ USV-M
id=5730202	1
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Zawór odcinający do C.O. gwintowany dn 25 typ USV-M
id=5730203	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Odpowietrznik aut.mos.z zawor.stop.fi 15mm
id=5732902	1
jm=kpl	090
ce=0
il=24

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=zawór grzejnikowy termostatyczny prosty lub kątowy typ RA-N dn 15 z głowicą termost. typ RA 2994 do grzejników typ H
id=5733104	1
jm=kpl	090
ce=0
il=55

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=głowica termostatyczna nastawna zakres 6=-28st typ RAW 5115  do grzejników HV
id=5733105	1
jm=kpl	090
ce=0
il=140

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Zawory zaporowe kołnierz. dn 65 mm
id=5820405	1
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=zawór zwrotny SOCLA dn 65mm
id=5820499	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=zawór odcinający gwint. dn15mm
id=5820606	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=zawór odcinający do CO gwintowany dn 15mm typ USV-M
id=5820720	1
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Zawór  kulowy kołnierzowy dn 32 PN10 do C.O.
id=582528	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Zawór kulowy kołnierzowy dn 25mm PN10  do C.O.
id=5826532	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Zawór  kulowy,kołnierzowy  dn 40 mmPN10 do C.O.
id=5829000	1
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Zawó kulowy kołnierzowy dn 65 PN16 do C.O.
id=5829003	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=1000mm
id=6010011	1
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Grzejnik Purmo  Ventil Hygiene HV20-600 H=600mm/ L=1400mm
id=601005	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Grzejnik Purno Ventil Hygiene HV20-600  H=600mm/ L=1200mm
id=6010060	1
jm=kpl	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=1100mm
id=601012	1
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=500mm
id=60106	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Grzejniki Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=400mm
id=6010600	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=900mm
id=6010603	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=600mm
id=6010604	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-900, H=900mm/ L=1000mm
id=6010605	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=1000mm
id=6010606	1
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene  HV20-600, H=600mm/ L=900mm
id=6010609	1
jm=kpl	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=1100mm
id=6010610	1
jm=kpl	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene  HV20-600, H=600mm/ L=800mm
id=6010611	1
jm=kpl	090
ce=0
il=29

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=700mm
id=6010612	1
jm=kpl	090
ce=0
il=30

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900 H=900mm/ L=1400mm
id=6010613	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=600mm
id=6010699	1
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=1100mm
id=60125	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=1200mm
id=60126	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600 H=600mm/ L=1400mm
id=60127	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=500mm
id=601297	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=500mm
id=601298	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-900 H=900mm/ L=1200mm
id=60130	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-600, H=600mm/ L=1100mm
id=60140	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=400mm
id=601416	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=700mm
id=601420	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=500mm (ocynkowany)
id=601424	1
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=600mm  (ocynkowany)
id=601426	1
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900 H=900mm/ L=800mm  (ocynkowany)
id=601435	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900, H=900mm/ L=1000mm
id=601436	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900, H=900mm/ L=1100mm
id=601437	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil  Hygiene HV10-300, H=300mm/ L=600mm
id=601440	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=500mm
id=601441	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=500mm (ocynkowany)
id=601442	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=600mm
id=601443	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=600mm (ocynkowany)
id=601444	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=700mm
id=601445	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=800mm
id=601446	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=1100mm
id=601447	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=400mm
id=601448	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Grzejnik Purmo  Ventil Hygiene HV20-900 H=900mm/ L=400mm
id=601458	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil  Hygiene HV30-300 H=300mm/ L=2600mm
id=6014599	1
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil  Hygiene HV30-300 H=300mm/ L=3000mm
id=601460	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=700mm
id=601461	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-300, H=300mm/ L=600mmo cynkowany
id=601463	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=1000mm (ocynkowany)
id=601463	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Grzejnik Purmo  Ventil Hygiene HV30-900 H=900mm/ L=1200mm
id=601465	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900 H=900mm/ L=1200mm
id=60147	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=400mm (ocynkowany)
id=6016	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=500mm (ocynkowany)
id=6017	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Manometry techniczne, 0-0,6 MPa fi 15 mm
id=6140301	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Termometry techniczne 0-100 st.C fi 15 mm
id=6140801	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Tuleje ochronne z tw.sztucz.do rur miedz.
id=6151398	1
jm=szt	020
ce=0
il=148.29

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=trójnik miedź fi 35-18-35mm
id=640	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=trójnik miedź fi  35-35-18mm
id=640-539	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=trójnik miedź fi 22-15-18mm
id=6400499	1
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=trójnik miedź fi  35-15-35mm
id=6400904	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Trójniki miedziane gładkie fi 28-15-22 mm
id=6400911	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 28-15-28mm
id=6400915	1
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Trójnik miedź fi  15- 15-15mm
id=6400999	1
jm=szt	020
ce=0
il=160

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=kolano/90st miedź o średnicy zewnętrznej 15-15 mm
id=6401099	1
jm=szt	020
ce=0
il=317

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 64-64 mm
id=64012	1
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Kształtki (złączki nyple  śr.15 mm)
id=6401201	1
jm=szt	020
ce=0
il=782.6736

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=kształtki miedź.(złączki nyple 22x1mm)
id=6401202	1
jm=szt	020
ce=0
il=119.0338

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Kształtki miedź (złączki nyple.28 mm)
id=6401203	1
jm=szt	020
ce=0
il=97.8375

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=kształtki miedź.(złączki nyple dn 35x1,5mm)
id=6401204	1
jm=szt	020
ce=0
il=46.5868

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Kształtki (złączki nyple dn 42 mm)
id=6401205	1
jm=szt	020
ce=0
il=55.4762

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Kształtkimiedź (złączki nyple śr.54 mm)
id=6401206	1
jm=szt	020
ce=0
il=6.924

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=kształtki miedź.(złączki nyple dn 18,1,0mm)
id=6401209	1
jm=szt	020
ce=0
il=253.0914

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 35-35 mm
id=6401216	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Kolana miedz.2-kiel.90st.kat.5090, fi 54mm
id=6401217	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 42-42 mm
id=6401218	1
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 54-54 mm
id=640131	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.15mm
id=6401602	1
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.18mm
id=6401603	1
jm=szt	020
ce=0
il=142.8

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.22mm
id=6401604	1
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.28mm
id=6401605	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.35mm
id=6401606	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.42mm
id=6401607	1
jm=szt	020
ce=0
il=16.8

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Mufy przelot.miedz.nr kat.5270,do rur.64mm
id=6401608	1
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 28-18-28mm
id=640916	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=trójnik  miedź o średnicy zewnętrznej 76-76-76mm
id=64097	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 28-22-15mm
id=64100	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Kompensatory U-kształ. miedz.64
id=6412099	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 18-15-15mm
id=642	1
jm=szt	020
ce=0
il=34

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 18-15-18mm
id=643	1
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Rury miedziane dn 15x1mm
id=6450112	1
jm=m	040
ce=0
il=891.08

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Rury miedziane, dn18x1mm
id=6450113	1
jm=m	040
ce=0
il=312.9

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Rury miedziane, dn 22x1mm
id=6450114	1
jm=m	040
ce=0
il=153.3

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Rury miedziane, dn 28x1,5mm
id=6450115	1
jm=m	040
ce=0
il=131.25

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Rury miedziane,, 35x1,5mm
id=6450116	1
jm=m	040
ce=0
il=65.1

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Rury miedziane, dn, 42x1,5mm
id=6450117	1
jm=m	040
ce=0
il=77.7

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Rury miedziane,dn 54x2mm
id=6450118	1
jm=m	040
ce=0
il=17.74

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Złączki przejściowe mosiężne śr.15x1/2"
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0
il=118.854

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Złączki przejściowe mosiężne śr.28x1"
id=6460708	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Złączki przejściowe mosiężne śr.42x1 1/2"
id=6460710	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne śred.1/2"
id=6460901	1
jm=szt	020
ce=0
il=93.654

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne śred.1"
id=6460903	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne śr.50x2"
id=6460909	1
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=trójnik miedź fi 22-15-22mm
id=648	1
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=trójnik miedź  fi 28--28-18mm
id=649-1	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=trójnik miedź fi 22-18-18mm
id=649	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.15mm
id=6600511	1
jm=kpl	090
ce=0
il=674.4

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.18mm
id=6600512	1
jm=kpl	090
ce=0
il=267.66

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.22mm
id=6600513	1
jm=kpl	090
ce=0
il=93

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.28mm
id=6600514	1
jm=kpl	090
ce=0
il=59

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.35mm
id=6600515	1
jm=kpl	090
ce=0
il=26.32

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.42mm
id=6600516	1
jm=kpl	090
ce=0
il=32.42

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręc.64mm
id=6600517	1
jm=kpl	090
ce=0
il=6.9

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Uchwyty st.pojedyn.do rur miedz.skręcane
id=6600599	1
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Uchwyty met.z wkładką gumową do rur miedz.
id=6603999	1
jm=szt	020
ce=0
il=18.79

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Punkty stałe do rur miedź 35
id=6620925	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Punkty stałe do rur miedź 64
id=6621003	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Punkty stałe do rur miedź 42
id=6621099	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Punkty stałe do rur miedź 28
id=6621100	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Punkty stałe do rur miedź 22
id=6621101	1
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Punkty stałe do rur  miedź. 18
id=6621102	1
jm=szt	020
ce=0
il=68

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Punkty stałe do rur miedzianych 15
id=6622099	1
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineral.b/o, 76-114/30
id=6702202	1
jm=m	040
ce=0
il=29.4

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineralnej b/o, 76-114/40
id=6702205	1
jm=m	040
ce=0
il=29.4

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.20mm,rur.15mm
id=6750157	1
jm=m	040
ce=0
il=782.25

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.20mm,rur.22mm
id=6750158	1
jm=m	040
ce=0
il=153.3

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.30mm,rur.28mm
id=6750159	1
jm=m	040
ce=0
il=131.25

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.20mm,rur.18mm
id=6750196	1
jm=m	040
ce=0
il=312.9

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.30mm,rur.35mm
id=6750197	1
jm=m	040
ce=0
il=65.1

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.40mm,rur.42mm
id=6750198	1
jm=m	040
ce=0
il=77.7

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki polietyl. z rozc. wzdł. gr 60mm rur fi 64mm
id=6750199	1
jm=m	040
ce=0
il=57.75

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Taśma z PE pokryta folią szer.50mm gr.2mm
id=6761127	1
jm=m	040
ce=0
il=19.126

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Klej do sklejania miękkich otulin z PE
id=6761204	1
jm=dm3	066
ce=0
il=24.9246

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Trójnik miedź fi   15-18-15mm
id=678	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=trójnik miedź fi 42-15-42mm
id=679	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Nakrętki st.sześciokątne średniodokładne
id=6800199	1
jm=kg	033
ce=0
il=4.98

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne
id=6800799	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym
id=6803399	1
jm=kg	033
ce=0
il=17.4

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=trójnik miedź fi 42-22-35mm
id=682	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=pianka poliuretonowa
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz
id=6832099	1
jm=szt	020
ce=0
il=84

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=trójnik miedź 42-42-42mm
id=690-1	1
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=kolano miedź. o śr. dn 22-22mm
id=75	1
jm=szt	020
ce=0
il=70

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=-kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 28-28 mm
id=76	1
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 234]
ty=R
na=Monter II
id=772	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1.6044

[RMS ZEST 235]
ty=R
na=Monter III
id=773	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0.4871

[RMS ZEST 236]
ty=R
na=Izolarz II
id=92	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3.8104

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=198.0572

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=96.21

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=kształtki przejściowe kołnierzowe
id=99999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 240]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=PPAWILON - BA1
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=							

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
wn=							

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR 402-0506-01		KNR 402-0506-01		0
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=188
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=188	1	188		

[RMS 19]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNR 402-0506-02		KNR 402-0506-02		0
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=266
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=266	1	266		

[RMS 19]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNR 402-0506-03		KNR 402-0506-03		0
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=171
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=171	1	171		

[RMS 19]
nz=0.07	0	0.0700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		KNR 402-0506-04		KNR 402-0506-04		0
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=109
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	109		

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.15	0	0.1500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNR 402-0506-01		KNR 402-0506-01		0
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=318
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=318	1	318		

[RMS 19]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNR 402-0512-01		KNR 402-0512-01		0
na=Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=165
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165		

[RMS 19]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNR 402-0520-02		KNR 402-0520-02		0
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=96
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96		

[RMS 19]
nz=0.48	0	0.4800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNR 402-0520-04		KNR 402-0520-04		0
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=34
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 19]
nz=0.87	0	0.8700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=		KNR 402-0520-05		KNR 402-0520-05		0
na=Demontaż grzejnika z rur stalowych trzyrzędowych G-3 dł. do 2,5-5,0m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=		KNR 402-0520-05		KNR 402-0520-05		0
na=Demontaż grzejnika z rur stalowych trzyrzędowych G-3 dł. do0,5-2m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 19]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=		KNR 402-0520-05		KNR 402-0520-05		0
na=Demontaż nagrzewnic dwurzędowych o pow. grzewczej  do 20,4m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=		KNR 402-0519-05		KNR 402-0519-05		0
na=Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10,0 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.33	0	0.3300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.32	0	0.3200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15
pd=		KNR 401-0208-04		KNR 401-0208-04		0
na=Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=82
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82		

[RMS 36]
nz=2.36	0	2.3600
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=		KNR 401-0333-08		KNR 401-0333-08		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=86
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.19	0	0.1900
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=		KNR 401-0333-08		KNR 401-0333-08		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=90
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.19	0	0.1900
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNR 401-0333-08		KNR 401-0333-08		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.19	0	0.1900
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNR 401-0333-09		KNR 401-0333-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.33	0	0.3300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=		KNR 404I-1107-01		KNR 404I-1107-01		0
na=Wywóz t złomu z terenu rozbiórki na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku ręcznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16.32
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16.32	1	16.32		

[RMS 237]
nz=1.71	0	1.7100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.83	0	0.8300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=		KNR 404I-1107-04		KNR 404I-1107-04		0
na=Wywóz złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=16.32
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=16.32	1	16.32		

[RMS 41]
nz=0.036	0	0.0360
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=		KNR 401-0108-11		KNR 401-0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 36]
nz=0.86	0	0.8600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5000
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=		KNR 401-0108-20		KNR 401-0108-20		0
na=Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi   dopłata za każdy następny 1km  odległości ponad 1km
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 43]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=		KNR 402-0418-01		KNR 402-0418-01		0
na=Demontaż zbiornika kondensatu o pojemności do 200-400 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 20]
nz=0.55	0	0.5500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.26	0	1.2600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=		KNR 402-0513-04		KNR 402-0513-04		0
na=Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym i średnicy 65-80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.39	0	0.3900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.39	0	0.3900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=		KNR 402-0506-08		KNR 402-0506-08		0
na=Demontaż  rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. dn 100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.27	0	0.2700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=10	0	10.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=RUROCIĄGI
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=3
wn=							

[POZYCJA]
id=28
pd=		KNR 219-0216-01		KNR 219-0216-01		0
na=Przejście rurociągu przez przeszkody budowl.-przez ściany murowane  o śr.nomin.do 50mm w tulei z rury stal.śr.dn 65mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=przejści	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 31]
nz=0.7163	0	0.7163
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.3343	0	0.3343
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1.6044	0	1.6044
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=0.4871	0	0.4871
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=3.5	0	3.5000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.35	0	0.3500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.3	0	0.3000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.07	0	0.0700
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=		KNR 401-0208-04		KNR 401-0208-04		0
na=Przebicie otworów w stropach o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 36]
nz=2.36	0	2.3600
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNR 401-0333-08		KNR 401-0333-08		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=63
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.19	0	0.1900
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=		KNR 401-0333-09		KNR 401-0333-09		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.33	0	0.3300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=		KNR 401-0333-10		KNR 401-0333-10		0
na=Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.72	0	0.7200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=		KNR 401-0206-02		KNR 401-0206-02		0
na=Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 18]
nz=1.07	0	1.0700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.55	0	0.5500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.2	0	0.2000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.02	0	0.0200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.009	0	0.0090
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.016	0	0.0160
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.006	0	0.0060
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.11	0	0.1100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=34
pd=		KNR 401-0323-02		KNR 401-0323-02		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=63
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.2700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.005	0	0.0050
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.99	0	0.9900
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.56	0	0.5600
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=2	0	2.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=		KNR 401-0323-03		KNR 401-0323-03		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.39	0	0.3900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0.0700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.006	0	0.0060
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.2	0	1.2000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.67	0	0.6700
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=3	0	3.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=		KNR 401-0323-04		KNR 401-0323-04		0
na=Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 46]
nz=0.17	0	0.1700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.65	0	0.6500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.0100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.99	0	1.9900
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.11	0	1.1100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=4	0	4.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=		KNR 401-0706-01		KNR 401-0706-01		0
na=Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.,na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=93
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93		

[RMS 36]
nz=0.22	0	0.2200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.2	0	0.2000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=		KNR 401-0706-03		KNR 401-0706-03		0
na=Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami,cer.lub zabet.na stropach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 36]
nz=0.42	0	0.4200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.22	0	0.2200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=39
pd=		KNR 35-0201-03		KNR 35-0201-03		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=745
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=745	1	745		

[RMS 19]
nz=0.5979	0	0.5979
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.8847	0	0.8847
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.8	0	0.8000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0035	0	0.0035
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=		KNR 35-0201-04		KNR 35-0201-04		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 18x1 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=298
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=298	1	298		

[RMS 19]
nz=0.6439	0	0.6439
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0126	0	0.0126
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.8493	0	0.8493
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.67	0	0.6700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0044	0	0.0044
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=		KNR 35-0201-05		KNR 35-0201-05		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 22x1 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=146
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146		

[RMS 19]
nz=0.6942	0	0.6942
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.015	0	0.0150
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.8153	0	0.8153
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.5	0	0.5000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.09	0	0.0900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0053	0	0.0053
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=		KNR 35-0201-06		KNR 35-0201-06		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 28x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125		

[RMS 19]
nz=0.747	0	0.7470
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.026	0	0.0260
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.7827	0	0.7827
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.09	0	0.0900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0091	0	0.0091
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=		KNR 35-0201-07		KNR 35-0201-07		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem twardym
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 19]
nz=0.8161	0	0.8161
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.034	0	0.0340
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.7514	0	0.7514
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.36	0	0.3600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.09	0	0.0900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0119	0	0.0119
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=		KNR 35-0201-08		KNR 35-0201-08		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 42x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem twardym
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=74
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74		

[RMS 19]
nz=0.895	0	0.8950
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.7213	0	0.7213
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.33	0	0.3300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.014	0	0.0140
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=		KNR-W 215W-0405-10		KNR-W 215W-0405-10		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 64/2,0 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 238]
nz=1.23	0	1.2300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.02	0	1.0200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.45	0	0.4500
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.25	0	0.2500
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0266	0	0.0266
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=46
pd=		KNR-W 215W-0405-11		KNR-W 215W-0405-11		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 76,2,0 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 238]
nz=1.36	0	1.3600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.02	0	1.0200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.42	0	0.4200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.24	0	0.2400
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0316	0	0.0316
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=47
pd=		KNR 35-0201-03		KNR 35-0201-03		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73		

[RMS 19]
nz=0.5979	0	0.5979
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.8847	0	0.8847
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.8	0	0.8000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0035	0	0.0035
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=		KNR 35-0201-09		KNR 35-0201-09		0
na=Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 54x2 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem twardym
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 19]
nz=0.9705	0	0.9705
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.058	0	0.0580
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.6924	0	0.6924
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.29	0	0.2900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0203	0	0.0203
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=		KNR 35-0203-02		KNR 35-0203-02		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 15x1 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 19]
nz=0.54	0	0.5400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=50
pd=		KNR 35-0203-03		KNR 35-0203-03		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 18x1 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=68
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68		

[RMS 19]
nz=0.61	0	0.6100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=51
pd=		KNR 35-0203-04		KNR 35-0203-04		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 22x1 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 19]
nz=0.72	0	0.7200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.06	0	0.0600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=		KNR 35-0203-05		KNR 35-0203-05		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 28x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.78	0	0.7800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.06	0	0.0600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=		KNR 35-0203-06		KNR 35-0203-06		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 35x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.9	0	0.9000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=54
pd=		KNR 35-0203-07		KNR 35-0203-07		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 42x1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 19]
nz=1.11	0	1.1100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=55
pd=		KNR 35-0203-08		KNR 35-0203-08		0
na=Montaż punktu stałego lutowanego na rurociągu miedzianym o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 64x2mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=1.18	0	1.1800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=56
pd=		KNR 35-0204-08		KNR 35-0204-08		0
na=Wykonanie i montaż kompensatorów U-kształtowych lutowanych z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch odcinków rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 64 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 20]
nz=1.65	0	1.6500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=4.2	0	4.2000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=3.62	0	3.6200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=57
pd=		KNR 35-0231-01		KNR 35-0231-01		0
na=Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wyk.próby
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1609
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1609	1	1609		

[RMS 20]
nz=0.0358	0	0.0358
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.021	0	0.0210
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.006	0	0.0060
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.006	0	0.0060
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.002	0	0.0020
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.002	0	0.0020
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.002	0	0.0020
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=		KNR 35-0231-02		KNR 35-0231-02		0
na=Próba szczelności instalacji C.o. w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm ,próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1609
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1609	1	1609		

[RMS 20]
nz=0.0538	0	0.0538
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=IZOLACJE PRZEWODÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=4
wn=							

[POZYCJA]
id=60
pd=		KNR 35-0128-26		KNR 35-0128-26		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=745
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=745	1	745		

[RMS 19]
nz=0.0741	0	0.0741
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0159	0	0.0159
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=		KNR 35-0128-27		KNR 35-0128-27		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 18 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=298
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=298	1	298		

[RMS 19]
nz=0.0741	0	0.0741
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0159	0	0.0159
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=		KNR 35-0128-28		KNR 35-0128-28		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 22 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=146
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146		

[RMS 19]
nz=0.0741	0	0.0741
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0159	0	0.0159
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=63
pd=		KNR 35-0128-29		KNR 35-0128-29		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 30 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125		

[RMS 19]
nz=0.0823	0	0.0823
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0186	0	0.0186
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.015	0	0.0150
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=64
pd=		KNR 35-0128-30		KNR 35-0128-30		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 30 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 19]
nz=0.0852	0	0.0852
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0186	0	0.0186
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.022	0	0.0220
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=		KNR 35-0128-31		KNR 35-0128-31		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 40 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=74
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74		

[RMS 19]
nz=0.0897	0	0.0897
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0197	0	0.0197
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.028	0	0.0280
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=66
pd=		KNR 35-0128-32		KNR 35-0128-32		0
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 60 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 64 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 19]
nz=0.0946	0	0.0946
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0197	0	0.0197
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.035	0	0.0350
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=68
pd=		KNR 216-0308-10		KNR 216-0308-10		0
na=Izolacja dwuwarstwowa otulinami j o średnicy zewnętrznej rurociągów 89 mm przy grubości izolacji 70 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 236]
nz=0.19	0	0.1900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.31	0	0.3100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.4	0	1.4000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.4	0	1.4000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.07	0	0.0700
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.07	0	0.0700
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=GRZEJNIKI
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=5
wn=							

[POZYCJA]
id=69
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-300, H=300mm/ L=600mmo cynkowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=70
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=71
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=400mm (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=72
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=500mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=73
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=500mm (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=74
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H10-600, H=600mm/ L=700mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=75
pd=		KNR 215-0419-0101		KNR 215-0419-0101		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=76
pd=		KNR 215-0419-0101		KNR 215-0419-0101		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=500mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=77
pd=		KNR 215-0419-0101		KNR 215-0419-0101		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=500mm (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=78
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=600mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=79
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=600mm  (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=80
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=900mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=81
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=1100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=82
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600, H=600mm/ L=1200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=83
pd=		KNR 215-0419-0109		KNR 215-0419-0109		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-600 H=600mm/ L=1400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=84
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-900, H=900mm/ L=1000mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=85
pd=		KNR 215-0419-0109		KNR 215-0419-0109		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H20-900 H=900mm/ L=1200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=86
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-600, H=600mm/ L=1100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-600, H=600mm/ L=1200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=88
pd=		KNR 215-0419-0109		KNR 215-0419-0109		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900 H=900mm/ L=800mm  (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=89
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900, H=900mm/ L=1000mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=90
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900, H=900mm/ L=1100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=91
pd=		KNR 215-0419-0109		KNR 215-0419-0109		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900 H=900mm/ L=1200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=92
pd=		KNR 215-0419-0109		KNR 215-0419-0109		0
na=Grzejnik Purmo Hygiene H30-900 H=900mm/ L=1400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=93
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil  Hygiene HV10-300, H=300mm/ L=600mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=94
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=500mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=95
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=500mm (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=96
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=600mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=97
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=600mm (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=98
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=700mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=99
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=800mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=100
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV10-600, H=600mm/ L=1100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=101
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=102
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=500mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=103
pd=		KNR 215-0419-0102		KNR 215-0419-0102		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=600mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=104
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=700mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=30
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=105
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene  HV20-600, H=600mm/ L=800mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=29
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=106
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene  HV20-600, H=600mm/ L=900mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=10
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=107
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=1000mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=108
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV20-600, H=600mm/ L=1100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=10
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=109
pd=		KNR 215-0419-0107		KNR 215-0419-0107		0
na=Grzejnik Purno Ventil Hygiene HV20-600  H=600mm/ L=1200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=10
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=110
pd=		KNR 215-0419-0109		KNR 215-0419-0109		0
na=Grzejnik Purmo  Ventil Hygiene HV20-600 H=600mm/ L=1400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=111
pd=		KNR 215-0419-0111		KNR 215-0419-0111		0
na=Grzejnik Purmo  Ventil Hygiene HV20-900 H=900mm/ L=400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=112
pd=		KNR 215-0419-0114		KNR 215-0419-0114		0
na=Grzejnik Purmo Ventil  Hygiene HV30-300 H=300mm/ L=2600mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=113
pd=		KNR 215-0419-0114		KNR 215-0419-0114		0
na=Grzejnik Purmo Ventil  Hygiene HV30-300 H=300mm/ L=3000mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=114
pd=		KNR 215-0419-0104		KNR 215-0419-0104		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=700mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=115
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=1000mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=116
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=1000mm (ocynkowany)
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=117
pd=		KNR 215-0419-0106		KNR 215-0419-0106		0
na=Grzejnik Purmo Ventil Hygiene HV30-600, H=600mm/ L=1100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		KNR 215-0419-0111		KNR 215-0419-0111		0
na=Grzejnik Purmo  Ventil Hygiene HV30-900 H=900mm/ L=1200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.6302	0	0.6302
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.1200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=120
pd=		KNR 202-1218-01		KNR 202-1218-01		0
na=Zawieszenia ścienne grzejników
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=390
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=390	1	390		

[RMS 36]
nz=0.041	0	0.0410
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=KSZTAŁTKI
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=6
wn=							

[POZYCJA]
id=121
pd=		KNR 215-0606-03		KNR 215-0606-03		0
na=Kształtki - kolano/90st miedź o średnicy zewnętrznej 15-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=317
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=317	1	317		

[RMS 22]
nz=0.2483	0	0.2483
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=122
pd=		KNR 215-0606-03		KNR 215-0606-03		0
na=Kształtki - kolano/90st miedź o średnicy zewnętrznej 18-18 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=135
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135		

[RMS 22]
nz=0.2483	0	0.2483
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=123
pd=		KNR 215-0606-04		KNR 215-0606-04		0
na=Kształtki -  kolano miedź /90st o średnicy zewnętrznej  22-22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=70
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 22]
nz=0.2769	0	0.2769
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=124
pd=		KNR 215-0606-06		KNR 215-0606-06		0
na=Kształtki -kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 28-28 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 22]
nz=0.3342	0	0.3342
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=125
pd=		KNR 215-0606-07		KNR 215-0606-07		0
na=Kształtki - kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 35-35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 22]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=126
pd=		KNR 215-0606-07		KNR 215-0606-07		0
na=Kształtki - kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 42-42 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 22]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=127
pd=		KNR 215-0606-07		KNR 215-0606-07		0
na=Kształtki - kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 54-54 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 22]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=128
pd=		KNR 215-0606-07		KNR 215-0606-07		0
na=Kształtki - kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 64-64 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 22]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=129
pd=		KNR 215-0606-07		KNR 215-0606-07		0
na=Kształtki - kolano miedź /90st  o średnicy zewnętrznej 76-76 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 22]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=130
pd=		KNR 215-0604-03		KNR 215-0604-03		0
na=Kształtki - Trójnik miedź fi   15-15-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=160
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160		

[RMS 22]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=131
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28-15-22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=132
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28-15-28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=133
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 42-42-42mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=134
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28-18-28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=135
pd=		KNR 215-0606-07		KNR 215-0606-07		0
na=Kształtki -trójnik  miedź o średnicy zewnętrznej 76-76-76mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4202	0	0.4202
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=136
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28-22-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=137
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28-22-22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=138
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28-28-15-mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=139
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 28--28-18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=140
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  35-15-35mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=141
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  35-18-35mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=142
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  35-22-28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=143
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  35-22-35mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=144
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  35-28-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=145
pd=		KNR 215-0604-03		KNR 215-0604-03		0
na=Kształtki - Trójnik miedź fi   15-18-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 22]
nz=0.3533	0	0.3533
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=146
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  35-35-18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=147
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 42-15-42mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=148
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 18-15-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=34
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=149
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 42-22-35mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=150
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 18-15-18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=58
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=151
pd=		KNR 215-0605-05		KNR 215-0605-05		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 18-22-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 22]
nz=0.4775	0	0.4775
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=152
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 42-28-28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=153
pd=		KNR 215-0604-04		KNR 215-0604-04		0
na=Kształtki - trójnik miedź  fi 18-22-18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.382	0	0.3820
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=154
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 42-35-28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=155
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 42-54-42mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=156
pd=		KNR 215-0605-05		KNR 215-0605-05		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 22-15-18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 22]
nz=0.4775	0	0.4775
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=157
pd=		KNR 215-0605-05		KNR 215-0605-05		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 22-15-22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 22]
nz=0.4775	0	0.4775
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=158
pd=		KNR 215-0605-05		KNR 215-0605-05		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 22-18-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4775	0	0.4775
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=159
pd=		KNR 215-0605-05		KNR 215-0605-05		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 22-18-18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4775	0	0.4775
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=160
pd=		KNR 215-0605-05		KNR 215-0605-05		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi 22--22-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 22]
nz=0.4775	0	0.4775
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=161
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  64-54-64mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=163
pd=		KNR 215-0604-07		KNR 215-0604-07		0
na=Kształtki - trójnik miedź fi  76-42-76mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 22]
nz=0.4966	0	0.4966
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1.5	0	1.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ARMATURA
wa=0
kn=0	0	0
id=162
nu=7
wn=							

[POZYCJA]
id=164
pd=		KNR 35-0217-02		KNR 35-0217-02		0
na=Montaż zaworów - zawór odcinający powrotny prosty typ RLV dn 15 gwint.
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=55
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 19]
nz=0.43	0	0.4300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=165
pd=		KNR 35-0215-02		KNR 35-0215-02		0
na=Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych -  zawór grzejnikowy termostatyczny prosty lub kątowy typ RA-N dn 15 z głowicą termost. typ RA 2994 do grzejników typ H z zabezpieczeniem antyktadziezowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=55
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 20]
nz=0.39	0	0.3900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=166
pd=		KNR 35-0215-02		KNR 35-0215-02		0
na=Montaż - głowica termostatyczna nastawna zakres 6=-28st typ RAW 5115  do grzejników HV z zabezpieczeniem antyktadziezowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=140
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140		

[RMS 20]
nz=0.39	0	0.3900
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=167
pd=		KNR 35-0217-02		KNR 35-0217-02		0
na=Montaż zaworów - zawór nastawny (równoważący) do CO gwintowany dn 15 typ USV-I
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 19]
nz=0.43	0	0.4300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=168
pd=		KNR 35-0217-02		KNR 35-0217-02		0
na=Montaż zaworów - zawór nastawny (równoważący) do CO gwintowany dn 20 typ USV-I
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 19]
nz=0.43	0	0.4300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=169
pd=		KNR 35-0217-04		KNR 35-0217-04		0
na=Montaż zaworów - zawór nastawny (równoważący) do CO gwintowany dn 25 typ USV-I
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.61	0	0.6100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=170
pd=		KNR 35-0218-0221		KNR 35-0218-0221		0
na=Montaż zaworów -zawór odcinający do CO gwintowany dn 15mm typ USV-M
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 20]
nz=1.12	0	1.1200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=171
pd=		KNR 215-0408-02		KNR 215-0408-02		0
na=Zawór odcinający do C.O. gwintowany  dn 20 typ USV
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 19]
nz=0.1432	0	0.1432
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.2101	0	0.2101
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.5	0	0.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.0300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=172
pd=		KNR 215-0408-03		KNR 215-0408-03		0
na=Montaż zaworów - Zawór odcinający do C.O. gwintowany dn 25 typ USV-M
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.1623	0	0.1623
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.2483	0	0.2483
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.5	0	0.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=173
pd=		KNR 35-0217-02		KNR 35-0217-02		0
na=Montaż zaworów - zawór nastawny (równoważący) do CO kołnierzowy dn 20 PN16 typ MSV-F2
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.43	0	0.4300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=174
pd=		KNR 35-0217-04		KNR 35-0217-04		0
na=Montaż zaworów - zawór nastawny (równoważący) do CO kołnierzowy  dn 25 PN16 typ MSV-F2
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 19]
nz=0.61	0	0.6100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=175
pd=		KNR 35-0217-06		KNR 35-0217-06		0
na=Montaż zaworów - zawór nastawny (równoważący) do CO kołnierzowy  dn 40 PN16 typ MSV-F2
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=0.84	0	0.8400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=176
pd=		KNR 215-0409-02		KNR 215-0409-02		0
na=Zawór kulowy kołnierzowy dn 25 PN10 do C.O.
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.6016	0	0.6016
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.2	0	0.20
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=177
pd=		KNR 215-0409-0212		KNR 215-0409-0212		0
na=Zawór  kulowy kołnierzowy dn 32 PN10 do C.O.
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 19]
nz=0.6016	0	0.6016
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.2	0	0.20
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=178
pd=		KNR 215-0409-0303		KNR 215-0409-0303		0
na=Zawór  kulowy,kołnierzowy  dn 40 PN10 do C.O.
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 19]
nz=0.764	0	0.7640
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.2	0	0.20
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=179
pd=		KNR 215-0409-0413		KNR 215-0409-0413		0
na=Zawó kulowy kołnierzowy dn 65 PN10 do C.O.
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 19]
nz=1.06	0	1.0600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.2	0	0.20
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=180
pd=		KNR 35-0215-09		KNR 35-0215-09		0
na=Montaż odpowietrzników automatycznych, średnica nominalna armatury 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=24
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 20]
nz=0.33	0	0.3300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1.05	0	1.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=181
pd=		KNR 35-0218-04		KNR 35-0218-04		0
na=Montaż kołnierzy płaskich dn 20 mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 20]
nz=1.54	0	1.5400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.35	0	0.3500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.09	0	0.0900
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=182
pd=		KNR 35-0218-04		KNR 35-0218-04		0
na=Montaż kołnierzy płaskich dn 25 mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 20]
nz=1.54	0	1.5400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.35	0	0.3500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.09	0	0.0900
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=183
pd=		KNR 35-0218-05		KNR 35-0218-05		0
na=Montaż kołnierzy płaskich dn 32mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 20]
nz=1.66	0	1.6600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=184
pd=		KNR 35-0218-06		KNR 35-0218-06		0
na=Montaż kołnierzy płaaskich dn 40mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 20]
nz=1.94	0	1.9400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=186
pd=		KNR 35-0218-07		KNR 35-0218-07		0
na=Montaż kołnierzy płaaskich dn 65mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 20]
nz=2.22	0	2.2200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=UKŁAD POMPOWO-REGULACYJNY  
wa=0
kn=0	0	0
id=185
nu=8
wn=							

[POZYCJA]
id=187
pd=		KNR 35-0208-03		KNR 35-0208-03		0
na=Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych  Pompa obiegowa do C.O. typ Magna 3 32-120F 50Hz G=7,3m3/h H=6,4 msx Ns = 336W
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 20]
nz=2.94	0	2.9400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.4	0	0.4000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=188
pd=		KNNR N004-0521-070		KNNR N004-0521-070		0
na=Zawory żeliwne zaporowe, kołnierzowe,  o średnicy nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 237]
nz=3.45	0	3.4500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=189
pd=		KNNR N004-0521-070		KNNR N004-0521-070		0
na=Zawory żeliwne zaporowe, kołnierzowe,  zawór przelotowy regulacyjny  dn 50mm MSK-F2
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 237]
nz=3.45	0	3.4500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=190
pd=		KNNR N004-0521-070		KNNR N004-0521-070		0
na=Zawory - zawór zwrotny SOCLA dn 65mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 237]
nz=3.45	0	3.4500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=191
pd=		KNR 35-0216-14		KNR 35-0216-14		0
na=Montaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 20]
nz=0.76	0	0.7600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=2.1	0	2.1000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.0200
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=192
pd=		KNR 35-0216-07		KNR 35-0216-07		0
na=Montaż manometrów technicznych, średnica nominalna armatury 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 20]
nz=0.28	0	0.2800
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=193
pd=		KNR 35-0216-06		KNR 35-0216-06		0
na=Montaż termometrów technicznych, średnica nominalna armatury 15 mm (0-100st C)
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 20]
nz=0.23	0	0.2300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.0100
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=194
pd=		KNR 35-0218-02		KNR 35-0218-02		0
na=Montaż zaworów przelotowych gwintowanych do C.O.dn 15mm   zawór odcinający "Vexve"
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 20]
nz=1.12	0	1.1200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.0400
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=195
pd=		KNR 501-0606-02		KNR 501-0606-02		0
na=Uszczelnianie częściowo zajętych otworów przejścia przez ściany masą ogniodporną
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=82
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 27]
nz=0.429	0	0.4290
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.25	0	0.2500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.071	0	0.0710
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=196
pd=		KNR 35-0218-07		KNR 35-0218-07		0
na=Montaż kołnierzy płaaskich dn 65mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 20]
nz=2.22	0	2.2200
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.0800
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=197
pd=		KNR 35-0218-05		KNR 35-0218-05		0
na=Montaż kołnierzy płaskich dn 32mm PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 20]
nz=1.66	0	1.6600
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.44	0	0.4400
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.13	0	0.1300
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.05	0	0.0500
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=198
pd=		KNNR N004-0529-010		KNNR N004-0529-010		0
na=Uruchomienie węzłów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=							
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 237]
nz=146	0	146.0000
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=5	0	5.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0

